Приложение № 5

к Акту

Наклонный участок (эстакады) с продольным уклоном рассчитывается как отношение высоты к длине основания.

0,87м/6\*100=14%

0.87м – высота эстакады

6м – длинна подъёма

100 – 100%